附件1：

叉车采购项目具体参数

**一、基本要求**：

内燃座驾式叉车，自动挡，排放标准应符合非道路国四标准，额定载重3吨，两级门架，举升高度3米，四轮均为实心胎，货叉长度1.22米。车辆为原版原漆新车（橘红色）。

1. **加装配件**：

液压倾翻架（含铲斗，下翻角度不小于40度），钢化玻璃前档（带雨刮器）。

三、其他要求：

**※1.**货物交付并验收合格后10个工作日内，供应商负责办理妥当特种设备相关证照，相关费用（如有）由供应商承担，昆明中心配合提供事业单位法人证书等特种设备使用单位相关资料。

**※2.**提供以下随车文件：叉车制造商《特种设备生产许可证》、产品合格证、型式试验报告、使用说明书等。